关于2024年1月31日建设项目环境影响评价文件拟批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。 
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。 

联系电话：0877-6986382（玉溪市生态环境局红塔分局） 

通讯地址：玉溪市红塔区许家湾路28号 

邮  编：653100

	序号 
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构 
	项目概况 
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
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	昆明至玉溪铁路扩能改造工程（玉溪段）
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	云南省玉溪市红塔区
	云南铁投昆玉铁路有限公司
	昆明理工大学
	项目名称：昆明至玉溪铁路扩能改造工程（玉溪段）
建设单位：云南铁投昆玉铁路有限公司
建设性质：改扩建
项目建设地点：云南省玉溪市红塔区

行业类别：交通运输业
项目总投资：25.02亿元
项目占地：240.5188公顷

规模：玉溪市红塔区境内铁路扩能改造35.35公里

	1、生态环境影响环境保护措施

（1）施工期临时用地优先利用荒地、劣地。

（2）施工占用耕地和草地进行表土剥离时，采取分类存放的方式，并在施工结束后进行回填利用。

（3）施工临时道路利用机耕路、田间小路等现有道路，减少了临时工程对生态环境的影响。

（4）施工现场采用的机械器具，在施工前进行检修和维护，杜绝了油料跑、冒、滴、漏对土壤和水体造成污染。

（5）施工结束后，及时对施工现场进行了清理，并因地制宜进行土地功能恢复。

详见专章。
2、声环境影响环境保护措施

结合本工程实际情况，评价对施工期噪声环境影响提出以下对策措施和建议：

（1）工程指挥部和项目部根据工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施、防治责任范围等。

（2）合理施工场地布置：在布置噪声较大的机械如发电机、空压机等时，应尽量布置在偏僻处，并远离居民区、学校、幼儿园等保护目标。城镇地带施工场地应尽量结合既有道路设置，避免进入集中居住区，远离学校、医院等特殊声环境保护目标。

（3）合理安排施工时间：夜间尽量不进行施工或安排低噪声施工作业。噪声较大的施工机械（如打桩机），夜间应停止施工，靠近学校区段，应尽量在学校放假期间从事高噪声的施工活动。靠近学校区段施工时间尽量避开中午学校休息的时段。若因特殊需要连续施工的，必须事先得到有关部门的批准，并同时做好民众的沟通工作。

（4）合理安排施工车辆：城镇区段应协调好施工车辆通行的时间，在既有交通繁忙的情况下，工程建设方、施工方及交管部门应加强沟通、协调工作，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施；其它区段运输道路应尽量避免穿越乡镇及村庄，将噪声的影响降低到最低限度。

（5）优化施工方案，合理安排工期：将施工环境噪声危害降到最低程度，在施工工程招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订的合同中予以明确。工地因地制宜安装隔音房、隔音棚、隔音罩、隔音墙等降噪设施。

（6）大临工程施工：大临施工场地选址时应尽量远离居民点等声环境保护目标，注意施工场所的遮挡，设置不低于2.5m高的围挡，场内应合理布局，在总图布置上尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，将产生高噪声的工艺、设备布置在非噪声敏感区一侧，对有强噪声源的车间采用封闭式车间，并对高噪声设备采取基础减振、隔声降噪措施，并定期对设备进行维护保养。尽量避免夜间施工，若需要进行夜间施工时，应在临近敏感目标一侧设置临时隔声屏降低夜间施工噪声影响。

（7）加强宣传和与居民沟通：施工期，建设单位、施工单位、设计单位、街道办联合成立专门的领导小组。设立24小时值守热线，并设置专门的联络员，做好施工宣传工作，加强与沿线居民的沟通，为工地周边居民发放耳塞降噪设备，争取居民配合。根据居民意见及时改进管理措施，以保证沿线居民的生活质量。

（8）计列施工期噪声防护费用100万元，包括用于高噪声设备采取消声隔声措施，声环境保护目标路段采取临时声屏障等。

3、振动环境影响环境保护措施
为了使本工程在施工期间产生的振动和对周边环境的污染和影响降到最低程度，建议从以下几个方面采取有效的控制对策：

（1）施工现场的合理布局选择环境要求较低的位置作为固定作业场地；施工车辆特别是重型运输车辆的运行通路，应尽量避开振动敏感区域；施工场地内强振动的机械布设在远离敏感区一侧；当靠近居民住宅等敏感区段施工时，应禁止使用强振动机械。

（2）科学管理、做好宣传工作和文明施工在保证施工进度的前提下，合理安排施工作业时间，倡导科学管理；强振动施工机械作业时间尽量选择在7：00～12：00和14：00～22：00的时段内进行，限制夜间进行有强振动污染的施工作业，做到文明施工。由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制措施和对策，施工振动仍有可能对周围环境产生一定的影响，为此向沿线受影响的居民和单位做好宣传工作；做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工振动的加重。

（3）为了有效地控制施工振动对城市环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理，根据国家及地方的有关法律、法令、规定，施工单位应主动接受生态环境等部门的监督和管理。

在采取了上述施工期振动污染防治措施后，施工的振动影响将有所缓解。

4、地表水环境影响环境保护措施

（1）施工期生活污水主要由营地办公生活区盥洗、食堂、厕所等场所产生，排放量依季节和施工强度变化较大，主要污染因子为BOD5、COD和SS，建议场内的厕所设置化粪池，对粪便污水进行初步处理。

（2）施工场地中混凝土拌合站排放污水含泥沙量较大，在选址时应优先选择地势平坦，排水顺畅的区域。以避免拌合站产生的高浊度污水对水环境造成不良影响。因为拌合站在工作过程中产生较大的噪声，因此在选址时应尽量远离学校、医院、居民生活区等地。以避免施工期噪声对其声环境造成影响。

（3）桥梁施工污水中的石油类主要来自于施工机械的跑冒滴漏，因此为减少污水污染物的影响，应从石油类的源头抓起，加强施工机械设备的养护维修及废油的收集，严禁向水体排放含油污水和泥、渣。

（4）桥梁基坑出渣不得入附近水体，在钢护桶内安装泥浆泵，提升至两端陆地临时工场，临时工场设置沉淀池和干化堆积场，使护壁泥浆与出碴分离，晰出的护壁泥浆循环使用，浮土和沉淀池出渣在干化堆积场脱水，渗出水方可排入水体。
5、大气环境影响环境保护措施
施工期大气污染主要是扬尘污染，主要来自施工过程中土石方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料运输、装卸、堆放，以及车辆运输等都会产生大量扬尘，污染大气环境；另外还有各种施工机械设备所排放的尾气也会对大气环境造成一定影响。本项目采取的污染防治措施有：

（1）认真落实《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》的要求，包括：各类施工工地扬尘污染整治；建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分百”措施；各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染；物料运输扬尘污染整治等。

（2）开展施工期扬尘监测。监测点位应设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性。监测点位应优先设置于车辆进出口处，监测点位数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度。当与其他建筑工地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，应避开在相邻边界处设置监测点。铁路建设工程每个标段宜设置1至2个监测点位。

（3）施工场地和道路应尽量水泥硬化，定期洒水及时清扫，防止浮尘产生，改善环境，遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。据资料介绍，每天洒水1～2次，扬尘排放量可减少50～70%。

（4）施工过程中产生的虚土应及时合理处置，如回填、压实、清运，同时洒水抑尘以达到防风起尘和减轻施工扬尘外逸对周围环境的影响。

（5）施工建筑物料应棚储、仓储或设置围栏加盖篷布，避免物料露天堆放而产生扬尘。

（6）物料运输时运输车辆必须装载量适当，加盖密闭蓬布防止漏洒且物料轻装轻卸，以适当速度行驶防止尘粒飞扬及物料抛洒污染沿途大气环境。

（7）根据重污染天气响应级别，分别采取减少土石方施工开挖规模直至所有施工工地停工、停驶所有易产生扬尘的运输车辆。

（8）制（存）梁场、铺轨基地、轨枕预制场、临时材料厂、混凝土搅拌站、填料集中拌合站中易产生扬尘的砂石料场等远离环境空气敏感点布设，沙石料堆放在专门设置的沙石料堆放棚内，并洒水压尘；地应硬化，保持场内地面路面清洁，及时清扫散落在场地内上的泥土和建筑材料，并洒水压尘。车辆驶离时应进行清洗。本项目包含两个拌合站，各物料进入混合搅拌机中搅拌时，在呼吸口会有粉尘产生。由于混合搅拌机物料加水，因此搅拌后物料为湿料，粉尘产生量较少，仅在刚开始投料搅拌时有粉尘产生，经布袋除尘器处置后排放量为0.104t/a。
（9）沙石料堆放在专门设置的沙石料堆放棚内，并洒水压尘；土地应硬化，保持场内地面路面清洁，及时清扫散落在场地内上的泥土和建筑材料，并洒水压尘；场地进出口位置设置车辆清洗装置，车辆均应进行清洗干净才能驶离；场地的四周设置喷雾等降尘、抑尘等措施。

（10）结合以上要求，本次评价估列施工期环境空气治理费用25万元（按0.5万元/年*公里），后期以实际环保要求和发生费用为准。综上，在严格落实以上措施的前提下，可以有效降低施工扬尘的产生量和影响程度，大气污染防治措施可行。

6、固体废物环境影响环境保护措施

（1）施工弃渣

工程施工产生的余方25.61万m3，作为矿坑迹地恢复填料，结合地方需求，本工程余方全部用于商弃。

（2）建筑垃圾

对于拆迁及施工营地等临时工程撤离产生的建筑垃圾，运至指定的建筑垃圾处置场或其它指定场所处置。

（3）施工人员生活垃圾

严禁在工地焚烧生活垃圾；对生活垃圾中有用成分先分类回收，确保资源不被浪费；采用固定的无害化公厕处理粪便，厨余等生活垃圾须集中收集，并指定场所存放，委托当地环卫部门统一处理，不得混杂于弃土或回填土中；施工营地设生活垃圾收集设施，垃圾分类收集后，委托地方环卫部门统一处理。

7、生态敏感目标保护措施及建议

本工程穿越玉溪市红塔区生态红线（与玉溪市红塔区九龙池风景名胜区和飞井海水库饮用水源保护区等2处重要生态敏感区重叠）。为最大程度减少工程建设带来的环境影响，评价建议后续施工过程中应做到：

（1）加强施工期环境管理。严格控制施工车辆行驶路线，避免进入敏感区范围；严禁在敏感区范围内设置严禁设置取土场、弃土弃渣场、拌合场、施工营地及修建施工道路等大临设施。

（2）加强施工过程中对施工场地的遮挡，并及时洒水抑尘，减少施工扬尘及避免对周边景观影响。

（3）施工结束后，及时恢复施工场地植被；落实好线路两侧的绿化防护措施。

（4）预留敏感区路段施工期专项环境监理费90万元（每处10万元），预留生态恢复措施费用270万（每处30万元），预留施工期文物应急处理费用40万元。

（5）工程运营后择机对线路过玉溪市红塔区生态红线和玉溪市红塔区九龙池风景名胜区等重要生态敏感区路段开展后评价，评估工程实际影响，必要时强化生态恢复和补偿措施。
（6）禁止产生油污的施工机械进入保护区，加强施工人员对水源地的保护意识。
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注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。 
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关于2022年4月1日建设项目环境影响评价文件拟审查情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。 

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。 

联系电话：0877-6986382（玉溪市生态环境局红塔分局） 


通讯地址：玉溪市红塔区许家湾路28号 
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		1

		年处理固体废弃物回收再利用40万吨

		红塔区北城街道刺桐关

		玉溪中图合强环保科技有限公司

		玉溪民佑环境科技有限公司

		玉溪中图合强环保科技有限公司依托云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组213线75公里原玉溪德丰工贸有限公司建设的厂房，建设固废废弃物回收利用项目。项目处理的固体废弃物主要是水泥厂风化料、建筑垃圾和采石场废料，来源于桥龙水泥厂、建筑施工场地和周边采石场等，主要建设制砂车间、制砖车间原料堆场、砂石产品堆场、免烧砖堆场及其办公辅助设施，本项目建成后年处理固体废弃物40万吨。本项目已于2020年11月1日取得了玉溪市红塔区发展和改革局签发的投资项目备案证（玉红发改能环备案【2020】）12号（详见附件3），备案占地面积12500m2，

		1、施工期废水防护措施


项目施工期为13个月。项目内不设施工营地、施工人员均不在项目内食宿，设置沉淀池，施工期仅产生施工人员盥洗生活污水、施工废水、场地降雨冲刷水。


1）施工废水


a、建筑施工废水


施工废水经经沉淀池处理后，全部回用于场地的洒水降尘。


b、场地降雨冲刷水


项目施工期跨越雨季，施工场地不可避免的会遭遇雨水的冲刷，暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，降雨径流产生主要污染物为SS。施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘。沉淀池有效容积不得低于50m3。


2）施工人员生活污水


项目施工人员主要为当地人员，故不设置施工营地。项目施工期平均施工人员10人，项目施工过程中不设食宿，施工人员多为当地周边居民，三餐由施工单位统一送餐。生活污水经集水桶收集沉淀后用于场地洒水降尘。


2、施工期废气防护措施


1）施工扬尘


施工扬尘主要包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘以及车辆行驶的动力起尘。施工单位应采取以下措施预防和减轻扬尘影响：


A、施工场地边界设置围挡，并定时洒水压尘。


B、临时堆土、建筑垃圾堆放采取覆盖措施以减少其受大风影响而产生扬尘。


C、施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运。

D、施工单位及时清扫洒落在场地附近路段的尘土并定期清洗路面。


在采取以上措施后，可有效降低露天堆场和裸露场地的风力扬尘对周围环境影响。

3、施工期噪声防护措施


本项目施工期采用相应的措施可以减小施工噪声对周围环境影响。


（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。


（2）合理安排施工时间：施工单位应严格遵守施工作业的相关规定，合理安排好施工时间。


（3）采用声屏障措施：在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。


（4）施工场地的施工车辆出入现场时限速、禁止鸣笛。


（5）施工单位文明施工。


4、固体废物防护措施


本期项目施工期间产生固体废物主要为建筑垃圾和施工工人产生的部分生活垃圾。


①建筑垃圾


建筑垃圾主要为建设、装修过程中产生的废砖石和建材等废弃物。项目制砂车间依托原有厂房建设，其余多为彩钢瓦钢架结构，只需施工现场设置建筑废弃物临时堆场（设置标示牌），并进行防雨、防渗处理。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板等下角料可分类回收，交废品收购站处理；不能回收的，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，在项目建成后再加工利用。采取上述措施后，项目的固体废物不会对周围环境产生影响。


②生活垃圾


施工期施工人员均不在项目区吃住生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。


③土石方


本项目用地为预留空平地，施工期土石方量较小，主要是装置区和水池基础建设时挖出的土方，全部回填于项目低洼处，因此项目无弃方。

运营期大气环境影响分析


（1）大气污染物源强核算


项目产生的废气主要为原料破碎制砂筛分产生的粉尘、水泥筒仓粉尘、搅拌粉尘、运输车辆扬尘及尾气、原料及产品产品堆放、装卸扬尘及食堂油烟。


1）原料破碎、制砂、筛分产生的粉尘


①产生情况


项目使用破碎机、制砂机对一般固废原料进行加工破碎制砂，在生产加工过程中会产生大量的粉尘，破碎、制砂、筛分工序主要起尘点包括进料口、破碎机、制砂机、振动筛、皮带输送机等。


本项目工程原料总用量约为40万t/a，粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中破碎和筛选排放参数，其中进料、一级破碎、二级破碎筛分、制砂筛分产能均为40万t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）、《工业污染核算》中的行业经验系数，并类比同类项目粉尘产生情况，给料口粉尘产生系数为0.005kg/t-原料，一级破碎排放因子为0.25kg/t-原料,二级破碎和筛选排放因子为0.75kg/t-原料，制砂筛分排放因子参照三级破碎破碎和筛选排放因子3.0kg/t-筛分料执行。本项目生产厂房为全封闭式厂房，在给料口、破碎筛分、制砂筛分工段设置唢淋设施，在破碎和制砂前对矿石进行喷淋，增加矿石的含水率，根据《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，矿石洒水喷雾抑尘效率能达到70%。则进料口粉尘产生量为0.6t/a；一级破碎粉尘产生量为30t/a，二级破碎筛分粉尘产生量为90t/a；制砂筛分粉尘产生量为360t/a。


②治理措施


项目使用的设备在进料口、破碎机、振动筛、制砂机、出料口等处设置喷雾设备，输送带封闭，在生产过程中通过向各产尘点喷洒水雾，且输送设备封闭，在破碎机、制砂机、振动筛上方分别设置集气罩，破碎制砂筛分粉尘采用集气罩收集后通过管道统一进入布袋除尘器处理，收集效率按照90%计，处理后的废气由同一根15m高排气筒高空排放，风机风量按50000m3/h计，除尘效率按99%计。对于未收集的10%的粉尘，进料时进行喷淋洒水保证原料具有一定的含水率，车间水泥硬化地面，将破碎机、制砂机等设备设置于封闭厂房内，顶部设置网格式雾化洒水抑尘措施，采取以上措施，粉尘可再消减70%。2）原料及产品堆放、装卸扬尘


①产生情况


项目原料运至厂区内需堆放在原料堆场内，经破碎、制砂、筛分后得到的产品需堆放于成品堆场内。根据有关调研资料分析，堆场主要的大气环境问题是粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。②治理措施


环评要求本项目原料堆场和成品堆场原料卸料车辆做到轻装轻卸，在原料和成品装卸时进行喷淋洒水保证原料具有一定的含水率，原料堆场和成品堆场水泥硬化地面，将原料堆场和成品堆场设置于封闭厂房内，厂房顶部设置网格式雾化洒水抑尘措施，只预留一面卸料进出口，同时加装软帘，因此本项目在生产过程中厂房基本为密闭状态，可有效降低风速，减小风力扬尘。同时加强生产管理，成品堆场出料口尽量降低落料高差，采取以上措施后，除尘效率可达到60%，无组织排放粉尘量为1.43t/a。


3）筒仓粉尘


细粉料均采用筒仓储存，项目内建设3个筒仓（包括2个水泥筒仓，容积180t/个；1个粉煤灰筒仓，容积180t/个）。根据建设单位提供资料，粉料仓设计为全封闭式，且每个筒仓仓顶设有1台风机风量为2500m3/h的仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，根据设备生产厂家提供的除尘效率约为99%，粉料仓产生的粉尘经除尘后由仓顶的排气口（1号水泥筒仓DA002、2号水泥筒仓DA003、粉煤灰筒仓DA004）排出，排气口距离地面高度为18m（粉料筒仓高度为15m，根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）4.3.3中“排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上”的要求，确定本项目排气筒高度为18m）。4）搅拌过程产尘


①产生情况


本项目原料在搅拌过程会产生一定量粉尘，因为搅拌缸内原料、配料搅拌有水掺入，呈湿料状态，产尘量较少。本次评价按产污系数法核算颗粒物产排情况，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册（201904 初稿）3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造的产污系数表，所有规模废气颗粒物（处窑炉外工艺废气）产污序数1.23kg/万块标砖，本项目年产3000万块免烧砖，则搅拌粉尘产生量为3.69t/a。


②治理措施


项目在搅拌工段设置集气罩，收集搅拌工序产生的废气经布袋除尘器处理后经15米排气筒排放，收集效率按照90%计，处理后的废气由一根15m高排气筒高空排放，
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_1234567891/����2022��4��1�ս�����Ŀ����Ӱ�������ļ����������Ĺ�ʾ.doc
关于2022年4月1日建设项目环境影响评价文件拟审查情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。 

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。 

联系电话：0877-6986382（玉溪市生态环境局红塔分局） 


通讯地址：玉溪市红塔区许家湾路28号 


邮  编：653100


		序号 

		项目名称

		建设地点

		建设单位

		环境影响评价机构 

		项目概况 

		主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施



		1

		年处理固体废弃物回收再利用40万吨

		红塔区北城街道刺桐关

		玉溪中图合强环保科技有限公司

		玉溪民佑环境科技有限公司

		玉溪中图合强环保科技有限公司依托云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组213线75公里原玉溪德丰工贸有限公司建设的厂房，建设固废废弃物回收利用项目。项目处理的固体废弃物主要是水泥厂风化料、建筑垃圾和采石场废料，来源于桥龙水泥厂、建筑施工场地和周边采石场等，主要建设制砂车间、制砖车间原料堆场、砂石产品堆场、免烧砖堆场及其办公辅助设施，本项目建成后年处理固体废弃物40万吨。本项目已于2020年11月1日取得了玉溪市红塔区发展和改革局签发的投资项目备案证（玉红发改能环备案【2020】）12号（详见附件3），备案占地面积12500m2，

		1、施工期废水防护措施


项目施工期为13个月。项目内不设施工营地、施工人员均不在项目内食宿，设置沉淀池，施工期仅产生施工人员盥洗生活污水、施工废水、场地降雨冲刷水。


1）施工废水


a、建筑施工废水


施工废水经经沉淀池处理后，全部回用于场地的洒水降尘。


b、场地降雨冲刷水


项目施工期跨越雨季，施工场地不可避免的会遭遇雨水的冲刷，暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，降雨径流产生主要污染物为SS。施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘。沉淀池有效容积不得低于50m3。


2）施工人员生活污水


项目施工人员主要为当地人员，故不设置施工营地。项目施工期平均施工人员10人，项目施工过程中不设食宿，施工人员多为当地周边居民，三餐由施工单位统一送餐。生活污水经集水桶收集沉淀后用于场地洒水降尘。


2、施工期废气防护措施


1）施工扬尘


施工扬尘主要包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘以及车辆行驶的动力起尘。施工单位应采取以下措施预防和减轻扬尘影响：


A、施工场地边界设置围挡，并定时洒水压尘。


B、临时堆土、建筑垃圾堆放采取覆盖措施以减少其受大风影响而产生扬尘。


C、施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运。

D、施工单位及时清扫洒落在场地附近路段的尘土并定期清洗路面。


在采取以上措施后，可有效降低露天堆场和裸露场地的风力扬尘对周围环境影响。

3、施工期噪声防护措施


本项目施工期采用相应的措施可以减小施工噪声对周围环境影响。


（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。


（2）合理安排施工时间：施工单位应严格遵守施工作业的相关规定，合理安排好施工时间。


（3）采用声屏障措施：在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。


（4）施工场地的施工车辆出入现场时限速、禁止鸣笛。


（5）施工单位文明施工。


4、固体废物防护措施


本期项目施工期间产生固体废物主要为建筑垃圾和施工工人产生的部分生活垃圾。


①建筑垃圾


建筑垃圾主要为建设、装修过程中产生的废砖石和建材等废弃物。项目制砂车间依托原有厂房建设，其余多为彩钢瓦钢架结构，只需施工现场设置建筑废弃物临时堆场（设置标示牌），并进行防雨、防渗处理。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板等下角料可分类回收，交废品收购站处理；不能回收的，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，在项目建成后再加工利用。采取上述措施后，项目的固体废物不会对周围环境产生影响。


②生活垃圾


施工期施工人员均不在项目区吃住生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。


③土石方


本项目用地为预留空平地，施工期土石方量较小，主要是装置区和水池基础建设时挖出的土方，全部回填于项目低洼处，因此项目无弃方。

运营期大气环境影响分析


（1）大气污染物源强核算


项目产生的废气主要为原料破碎制砂筛分产生的粉尘、水泥筒仓粉尘、搅拌粉尘、运输车辆扬尘及尾气、原料及产品产品堆放、装卸扬尘及食堂油烟。


1）原料破碎、制砂、筛分产生的粉尘


①产生情况


项目使用破碎机、制砂机对一般固废原料进行加工破碎制砂，在生产加工过程中会产生大量的粉尘，破碎、制砂、筛分工序主要起尘点包括进料口、破碎机、制砂机、振动筛、皮带输送机等。


本项目工程原料总用量约为40万t/a，粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中破碎和筛选排放参数，其中进料、一级破碎、二级破碎筛分、制砂筛分产能均为40万t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）、《工业污染核算》中的行业经验系数，并类比同类项目粉尘产生情况，给料口粉尘产生系数为0.005kg/t-原料，一级破碎排放因子为0.25kg/t-原料,二级破碎和筛选排放因子为0.75kg/t-原料，制砂筛分排放因子参照三级破碎破碎和筛选排放因子3.0kg/t-筛分料执行。本项目生产厂房为全封闭式厂房，在给料口、破碎筛分、制砂筛分工段设置唢淋设施，在破碎和制砂前对矿石进行喷淋，增加矿石的含水率，根据《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，矿石洒水喷雾抑尘效率能达到70%。则进料口粉尘产生量为0.6t/a；一级破碎粉尘产生量为30t/a，二级破碎筛分粉尘产生量为90t/a；制砂筛分粉尘产生量为360t/a。


②治理措施


项目使用的设备在进料口、破碎机、振动筛、制砂机、出料口等处设置喷雾设备，输送带封闭，在生产过程中通过向各产尘点喷洒水雾，且输送设备封闭，在破碎机、制砂机、振动筛上方分别设置集气罩，破碎制砂筛分粉尘采用集气罩收集后通过管道统一进入布袋除尘器处理，收集效率按照90%计，处理后的废气由同一根15m高排气筒高空排放，风机风量按50000m3/h计，除尘效率按99%计。对于未收集的10%的粉尘，进料时进行喷淋洒水保证原料具有一定的含水率，车间水泥硬化地面，将破碎机、制砂机等设备设置于封闭厂房内，顶部设置网格式雾化洒水抑尘措施，采取以上措施，粉尘可再消减70%。2）原料及产品堆放、装卸扬尘


①产生情况


项目原料运至厂区内需堆放在原料堆场内，经破碎、制砂、筛分后得到的产品需堆放于成品堆场内。根据有关调研资料分析，堆场主要的大气环境问题是粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。②治理措施


环评要求本项目原料堆场和成品堆场原料卸料车辆做到轻装轻卸，在原料和成品装卸时进行喷淋洒水保证原料具有一定的含水率，原料堆场和成品堆场水泥硬化地面，将原料堆场和成品堆场设置于封闭厂房内，厂房顶部设置网格式雾化洒水抑尘措施，只预留一面卸料进出口，同时加装软帘，因此本项目在生产过程中厂房基本为密闭状态，可有效降低风速，减小风力扬尘。同时加强生产管理，成品堆场出料口尽量降低落料高差，采取以上措施后，除尘效率可达到60%，无组织排放粉尘量为1.43t/a。


3）筒仓粉尘


细粉料均采用筒仓储存，项目内建设3个筒仓（包括2个水泥筒仓，容积180t/个；1个粉煤灰筒仓，容积180t/个）。根据建设单位提供资料，粉料仓设计为全封闭式，且每个筒仓仓顶设有1台风机风量为2500m3/h的仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，根据设备生产厂家提供的除尘效率约为99%，粉料仓产生的粉尘经除尘后由仓顶的排气口（1号水泥筒仓DA002、2号水泥筒仓DA003、粉煤灰筒仓DA004）排出，排气口距离地面高度为18m（粉料筒仓高度为15m，根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）4.3.3中“排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上”的要求，确定本项目排气筒高度为18m）。4）搅拌过程产尘


①产生情况


本项目原料在搅拌过程会产生一定量粉尘，因为搅拌缸内原料、配料搅拌有水掺入，呈湿料状态，产尘量较少。本次评价按产污系数法核算颗粒物产排情况，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册（201904 初稿）3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造的产污系数表，所有规模废气颗粒物（处窑炉外工艺废气）产污序数1.23kg/万块标砖，本项目年产3000万块免烧砖，则搅拌粉尘产生量为3.69t/a。


②治理措施


项目在搅拌工段设置集气罩，收集搅拌工序产生的废气经布袋除尘器处理后经15米排气筒排放，收集效率按照90%计，处理后的废气由一根15m高排气筒高空排放，





注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。 


